# BLV_C1F_Module主机代码修改记录



### 2026-02-03

```C
修改人：曹聪
修改内容：
	1、插卡取电驱动 - 修正设备动作 - 插卡动作上报
		问题点：接收到插卡取电设备数据包时，便产生一条插卡动作上报。
```



### 2026-01-27

```C
修改人：曹聪
修改内容：
	1、UDP通讯 - 定期上报：
		->	协议版本字段 0x02改为0x03
		->	增加4Byte,其中一个Byte用于全局亮度上报，3个Byte保留
    	->	增加能耗设备 - 回路2
    	->	房态状态进行判断，不在(0x02\0x04\0x08\0x10)这几个状态中的状态，同一上报为0x00
    2、插卡取电驱动 - 增加设备动作 - 插卡动作上报
    3、无卡取电驱动 - 增加设备动作 - 无卡动作上报
    4、能耗设备驱动 - 从单路改为双路能耗采集
```



### 2026-01-26

```c
修改人：曹聪
修改内容：
	1、无卡取电 - 增加两个事件：
		->	(0x09)短暂人离超时事件：短暂人离判断过程中任意一步超时都将回到有人->无人判断的第一步，触发"短暂人离超时"事件
		->	(0x0A)长期人离超时事件：长期人离判断过程中任意一步超时都将回到有人->无人判断的第一步，触发"长期人离超时"事件
```



### 2026-01-20

```c
修改人：曹聪
修改内容：
	1、将BLV_C1F_Module代码上传至Gitea,之前代码修改记录请查看 .\BasicCode\Readme.txt
    2、修改UDP通讯中，取电变化上报机制
    	问题点：当RCU网络状态异常的情况下，网络还处于协商状态下，还未进入正常通讯环节时，取电变化不会进行判断。这会导致取电变化上报与实际产生取电状态时间点对不上。
    
```

