# 版本记录：

## 2025-11-27			15: 51			叶阳文

```
	对接中弘线控器网关(温控器)，初步完成。
	软件版本：V01
	硬件版本：BLV_T1_RS485_V02			校验码：0xCABE9EDC
```



## 2025-08-15			14: 32			叶阳文

```
	发布文件：T1_TC_34650_V06_20250815.ihex	校验码：0x24451505
	软件版本：V06
	硬件版本：T1-TC-34650-V02
	修改点：	
			1、增加设置页面9：-老化测试页面，设置后温控器3S切换一次除室温外的所有状态。
```

​		

## 2025-05-22									叶阳文

```
	发布文件：T1_TC_34650_V05_202505211650.ihex	校验码：0x58963904
	软件版本：V05
	硬件版本：V02
	修改点：	1、修改触摸按键、ADC的电压参考源为芯片电源VDD。
		2、修改ADC采样换算电压公式。
```



## 2025-05-16									叶阳文

```
	发布文件：T1_TC_34650_V04_202505161010.ihex	校验码：0x0092AE1C
 	软件版本：V04
 	硬件版本：V02
 	修改点：	
 			1、未使用bootload。
			2、使用新触摸库lib_102TKey_f_1_18B_240629。
 			3、触摸参数见蓝板弱电温控器触摸值测试_20250516
 			4、将所有发送全部改为有总线防冲撞机制的发送。

设置页面功能描述(长按温度加、温度减)：	
		页面1: - 温控管制设置     0-冷热阀不分离     1-冷热阀分离	2-无阀
	  	页面2: - 设置温差      
	  	页面3: - 设置背光延时关（1：开启  0：关闭）     485版本默认关闭  无线版本默认打开
	  	页面4: - 设置按键灵敏度 （0：低灵敏度  1：中灵敏度  2：高灵敏度）   默认中灵敏度
		页面5: - 设置本机地址     0~254
		页面6: - 设置温度显示单位，0x00 为摄氏度显示，0x01 为华氏度显示；
		页面7: - 设置LCD屏幕文本显示，0x00 中英文显示，0x01 中文显示，0x02 英文显示；
		页面8: - 查询软件版本号			
```



## 2025-05-07

```
	软件版本号：V04
		1、修改触摸参数，将TK_EC_LEVEL调整为TK_EC_3_6V。
		2、添加bootload的APP部分程序。
```



## 2025-04-22			13: 42			叶阳文

```
	软件版本号：V03	
	1、将所有发送全部改为有总线防冲撞机制的发送。
	2、当前触摸底层库为lib_102TKey_f_1_18B_240629.a。
	3、总线空闲判断放在1ms定时器中。
```



## 2025-04-11			10: 22			叶阳文

```
	1、eeprom地址范围：0x10000000~0x100007FF。
	2、eeprom地址按页分配，每页64Byte，不要跨页分配
	3、设备固件的eeprom使用起始起始地址改为EEPROM_ParaInfo_Address：0x10000100
```



## 2025-04-10

```
	1、优化防冲撞机制
	2、修改主动模式数据上报
```



## 2025-03-31			17: 44	

```
	1、添加总线防冲撞机制，中断判断总线空闲繁忙状态。
	2、修改软件触摸底层库为lib_102TKey_f_1_18B_240629.a，调节触摸灵敏度。
	3、修改触摸环境值打印的数据。	
```



## 2025-02-26		

```
	软件版本号：V02
	1、修改风速调节，取消风速停档位。
	2、添加过零信号触发中断的控制继电器机制。	
```



## 2025-02-25			

```
	软件版本：V02
	1、修改ADC电压采样的时间间隔错误，原先误把System_1ms用成了System_100us。
	2、温度采样改为1s采样一次，温度采集数组改为储存两秒内数据。
	3、将主动发送的超时发送改为超时丢弃。
	4、修改风速调节，取消风速停档位。
```



## 2025-01-18			

```
	设置页面功能描述：页面1  -  温控管制设置     0-冷热阀不分离     1-冷热阀分离	2-无阀
 		             页面2  -  设置温差      
 		             页面3  -  设置背光延时关（1：开启  0：关闭）     485版本默认关闭  无线版本默认打开
 		             页面4  -  设置按键灵敏度 （0：低灵敏度  1：中灵敏度  2：高灵敏度）   默认中灵敏度
 		             页面5：- 设置本机地址     0~254
 		             页面6：- 设置温度显示单位，0x00 为摄氏度显示，0x01 为华氏度显示；
 		             页面7：- 设置LCD屏幕文本显示，0x00 中英文显示，0x01 中文显示，0x02 英文显示；
 		             页面8：- 查询软件版本号	             
 	

增加功能：1、增加设置页面6，设置温度显示单位，0x00 为摄氏度显示，0x01 为华氏度显示；
		2、增加设置页面7，设置LCD屏幕文本显示，0x00 中英文显示，0x01 中文显示，0x02 英文显示；
		3、增加LCD背光颜色与模式的关联，制冷模式 背光为渐变蓝色，制热模式 背光为渐变红色，通风模式 背光为白色；
		4、增加页面8，查询软件版本号功能
```



## 2025-01-16

```
	1、修改为强弱电兼容的大屏温控器
	2、修改ADC通道引脚
```



## 2024-12-16			王佩东

```
	1、添加485端口设置命令：轮询、主动
	2、485总线检测 数据重发机制
```



## 2024-12-05   AC_T1_

```
	设置页面功能描述：页面1  -  温控管制设置     0-冷热阀不分离     1-冷热阀分离	2-无阀
		             页面2  -  设置温差      
		             页面3  -  设置背光延时关（1：开启  0：关闭）     485版本默认关闭  无线版本默认打开
		             页面4  -  设置按键灵敏度 （0：低灵敏度  1：中灵敏度  2：高灵敏度）   默认中灵敏度
		             页面5：- 设置本机地址     1~254
	无阀风机继电器逻辑：1、不配置阀继电器 只配置高中低继电器
			2、送风模式下风机不启用
			3、制冷制热模式下 低中高风速到达一定温度后（温度判断标准和非自动风标准风机继电器开启关闭一致）风机继电器关闭			     或开启  自动风速下到达一定温度后风机继电器会自动切换最终关闭
	温控器温度范围改为16-32℃
```



## 2024-07-04   AC_T1_V01

	初次发布
	
	逻辑功能描述：1、原T1温控器基本功能
		       2、识别硬件485或RF泛至联模块
	
	设置页面功能描述：页面1  -  温控管制设置     0-冷热阀不分离     1-冷热阀分离
		             页面2  -  设置温差      
		             页面3  -  设置背光延时关（1：开启  0：关闭）     默认关闭
		             页面4  -  设置按键灵敏度 （0：低灵敏度  1：中灵敏度  2：高灵敏度）   默认中灵敏度
		             页面5：- 设置本机地址     1~254


	串口设置灵敏度通讯协议
	
	                                AF 00 08 4C 01 00 01 FA		//设置灵敏度 - 低挡位
			AF 00 08 4B 01 00 02 FA		//设置灵敏度 - 中挡位
			AF 00 08 4A 01 00 03 FA		//设置灵敏度 - 高挡位
	
			AF 00 24 61 01 01 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 06 05 28 14 08 FA		//设置1挡位参数 - 错误参数
			AF 00 24 61 01 01 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 06 05 28 14 08 FA		//设置1挡位参数 - 正确参数 低灵敏度
			AF 00 24 50 01 02 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 06 05 28 14 08 FA		//设置2挡位参数 - 正确参数 中灵敏度
			AF 00 24 3F 01 03 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 06 05 28 14 08 FA		//设置3挡位参数 - 正确参数 高灵敏度
			AF 00 24 63 01 03 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 30 00 30 00 30 00 3C 00 3C 00 3C 00 06 05 28 14 08 FA		//设置3挡位参数 - 正确参数 高灵敏度
	
			AF 00 07 4D 02 00 FA		//读取当前使用参数及挡位
			AF 00 07 4C 02 01 FA		//读取1挡位 参数
			AF 00 07 4B 02 02 FA		//读取2挡位 参数
			AF 00 07 4A 02 03 FA		//读取3挡位 参数
	
			//设备读取回复内容
			AF 00 24 60 02 01 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 8C 00 06 05 28 14 08 FA
			AF 00 24 4F 02 02 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 64 00 06 05 28 14 08 FA
			AF 00 24 3E 02 03 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 B4 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 3C 00 06 05 28 14 08 FA
	
			AF 00 07 4B 03 01 FA		//开启调试 触摸差值打印
			AF 00 07 4A 03 02 FA		//关闭调试 触摸差值打印
	
			AF 00 07 4B 04 00 FA		//读取环境值
			AF 00 1E 30 04 13 BB 13 BB 19 0A 19 0B 16 97 16 98 12 19 12 1B 1A D8 1A D6 12 B4 12 B4 FA 	//回复参数
	
			AF 00 07 4A 05 00 FA		//复位命令




​	
​	